|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Место для ввода текста. |  | Дата: | Место для ввода даты. |
| Контактное лицо | Место для ввода текста. |  |
| Тел./факс | Место для ввода текста. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ПАРАМЕТР |  |
| Рабочая среда | Место для ввода текста. |
| Характер СИКГ | оперативный учет (по ГОСТ Р 8.615)  коммерческий учет |
| Сдающая сторона | Место для ввода текста. |
| Принимающая сторона | Место для ввода текста. |
| Срок сдачи СИКГ в эксплуатацию | Место для ввода текста. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расход, м3/ч (при стандартных условиях) | мин: Текст. | макс: Текст. |
| Температура, °С | мин: Текст. | макс: Текст. |
| Давление, МПа | мин: Текст. | макс: Текст. |
| Точка росы по углеводородам, °С | Место для ввода текста. | |
| Точка росы по воде, °С | Место для ввода текста. | |
| Содержание сероводорода | Место для ввода текста. | |
| Режим управления запорной арматурой | автоматизированный  ручной | |
| Диаметр подводящего трубопровода | Место для ввода текста. | |
| Допустимые потери давления | Место для ввода текста. | |
| Тип измерительных устройств | ультразвуковой расходомер  сужающее устройство  другое: Место для ввода текста. | |
| Средства измерения показателей качества | хроматограф  анализатор точки росы  плотномер | |
| Исполнение | открытое  утепленный блок-бокс  капитальное здание | |
| Дополнительное оборудование | пробоотборное устройство  байпасная линия  линия КМХ | |
| Операторная | существующая  утепленный блок-бокс  капитальное здание | |
| Температура окружающей среды | мин: Текст. | макс: Текст. |
| Необходимо приложить к данному опросному листу: | * компонентный состав газа; * технические условия принимающей (сдающей) стороны при коммерческом учете. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Соотношение цена-качество | низкая цена  оптимальное соотношение  высокое качество |
| Состав работ | рабочий проект  метрологическое обеспечение  поставка СИКН  пуско-наладка |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечания и пожелания | Место для ввода текста. |