{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Работа с конфигуратором","Конфигуратор","Итог"],"not_rendered":{"images":9,"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Работа с конфигуратором","index":0,"n_rows":184,"n_cols":22,"rows_kept":184,"merged":[[0,0,0,21],[2,0,2,20],[4,0,4,20],[16,0,16,5],[18,0,18,9],[19,0,19,1],[21,1,22,4],[24,1,24,4],[33,0,33,7],[35,0,35,7],[36,7,36,25],[38,1,39,4],[38,8,38,18],[38,21,38,26],[39,8,39,13],[39,21,39,29],[40,8,40,18],[40,21,40,25],[41,1,41,4],[41,8,41,11],[41,21,41,25],[42,8,42,13],[42,21,42,23],[43,8,43,11],[44,21,44,26],[45,8,45,16],[45,21,45,25],[46,8,46,13],[46,21,46,25],[47,8,47,10],[47,21,47,23],[48,8,48,13],[49,21,49,23],[54,0,54,7],[56,0,56,9],[58,0,58,3],[59,0,59,10],[67,0,67,7],[68,0,68,16],[70,0,70,8],[71,0,71,8],[78,0,78,7],[79,0,79,16],[82,0,82,7],[84,0,84,10],[86,0,86,9],[94,0,94,8],[95,0,95,16],[97,0,97,7],[99,0,99,7],[118,0,118,3],[119,0,119,11],[122,0,122,7],[124,0,124,19],[147,0,147,7],[149,0,149,20],[150,0,150,17],[151,0,151,12],[167,0,167,9],[169,0,169,10],[178,0,178,10],[179,0,179,8],[181,0,181,1],[182,0,182,7],[183,0,183,3],[185,0,185,7]]}
["Инструкция по работе с конфигуратором"]
[]
["Данная инструкция предназначена для формирования заказа терминальных модулей серии МТ-500 и устанавливаемых в них блоков."]
[]
["Последовательность действий при формировании заказа:"]
{"$rows_empty":8}
[null," - Наиболее ответственные шаги!"]
[]
[]
["1. Перейти на лист \"Конфигуратор\""]
[]
["Лист \"Конфигуратор\" содержит входные данные для заказа. "]
["Пример:"]
[]
[null,"Модули аналогового ввода (AI):"]
[]
[]
[null,"МТ-513-016-Ex"]
[]
[null,null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:"]
[null,null,"AI + HART + Ex",0]
[null,null,"AI + Ex",0]
[null,null," Rtd + tc + Ex",0]
[]
[]
[]
["2. Заполнить ячейки с количеством сигналов/каналов:"]
[]
["Для редактирования доступны только ячейки с количеством сигналов."]
[{"$nulls":7},"Типы сигналов:"]
[]
[null,"Модули аналогового ввода (AI):",{"$nulls":5},"AI + HART + Ex","Искробезопасный аналоговый ввод совместимый с HART-устройствами",{"$nulls":11},"DI + Ex","Искробезопасный дискретный ввод"]
[{"$nulls":7},"AI + Ex","Искробезопасный аналоговый ввод",{"$nulls":11},"DI + D + Ex","Искробезопасный диагностируемый дискретный ввод "]
[{"$nulls":7}," Rtd + tc + Ex","Термопреобразователи сопротивлений и термопары (искробезопасный)",{"$nulls":11},"DI-реле 24 В","Дискретный ввод (реле 24 В)"]
[null,"МТ-513-016-Ex",{"$nulls":5},"AI","Аналоговый ввод",{"$nulls":11},"DI-реле 220 В","Дискретный ввод (реле 220 В)"]
[{"$nulls":7},"AI-ISO","Аналоговый ввод изолированный",{"$nulls":11},"DI","Дискретный ввод"]
[null,null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:",{"$nulls":3},"AI + HART","Аналоговый ввод + HART"]
[null,null,"AI + HART + Ex",30,{"$nulls":16},"DO + Ex","Искробезопасный дискретный вывод"]
[null,null,"AI + Ex",56,{"$nulls":3},"AO + HART + Ex","Искробезопасный аналоговый вывод с поддержкой HART",{"$nulls":11},"DO-реле 24 В","Дискретный вывод (реле 24 В)"]
[null,null," Rtd + tc + Ex",50,{"$nulls":3},"AO + Ex","Искробезопасный аналоговый вывод",{"$nulls":11},"DO-реле 220 В","Дискретный вывод (реле 220 В)"]
[{"$nulls":7},"AO","Аналоговый вывод",{"$nulls":11},"DO","Дискретный вывод"]
[{"$nulls":7},"AO-ISO","Аналоговый вывод изолированный"]
[{"$nulls":20},"RS-485","Каналы RS-485"]
[]
[]
[]
[]
["3. Выбор режима конфигурации:"]
[]
["Есть два режима конфигурирования модулей:"]
[]
["1. Режим с оптимизацией "]
["Для включения режима - установить галочку в левом верхнем углу."]
{"$rows_empty":7}
["В этом режиме модули могут содержать барьеры разных типов.  "]
["Если после заполнения модуля барьерами одного типа осталось место, то заполнение продолжается барьерами следующего типа."]
[]
["2. Режим без оптимизации"]
["Для включения режима снять галочку в левом верхнем углу"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["В этом режиме модули не содержат барьеры разных типов.  "]
["Наполнение барьерами следующего типа начинается всегда с нового модуля."]
[]
[]
["4. Нажать кнопку \"Сконфигурировать модули\":"]
[]
["Важно!!! Для работы конфигуратора необходимо включить поддержку макросов."]
[]
["После заполнения количества сигналов, нажать кнопку \"Сконфигурировать модули\". "]
{"$rows_empty":7}
["Программа создаст новые листы для модулей с барьерами и лист \"Итог\".  "]
["Внимание!!! При повторном нажатии на кнопку \"Сконфигурировать модули\" все листы с модулями и лист \"Итог\" обновляются! "]
[]
["5. Сверить сконфигурированные модули с проектом\n"]
[]
["Пример сконфигурированного модуля (в режиме с оптимизацией):"]
{"$rows_empty":18}
["В данном примере 9 модулей. "]
["В модули при изготовлении будут установлены барьеры, согласно полученной конфигурации."]
[]
[]
["6. Перейти на лист \"Итог\":"]
[]
["На лист \"Итог\" выводятся общее количество терминальных модулей и устанавливаемых в них блоков, а также поля для заполнения данных о заказе."]
{"$rows_empty":22}
["7. Добавление ЗИП:"]
[]
["На листе \"Итог\"  в графах \"ЗИП, %\", при необходимости, можно добавить запас терминальных модулей и устанавливаемых в них блоков в процентах от общего числа. "]
["В графах \"ЗИП, шт.\" автоматически выставится количество ЗИП в шт. При получении дробного значения оно округляется в большую сторону. "]
["В графах \"Итого, шт.\" автоматически суммируется общее количество изделий для заказа с учётом ЗИП. "]
{"$rows_empty":15}
["8. Заполнение информации о заказе. Сохранение файла заказа:"]
[]
["Пример заполнения данных заказа: "]
{"$rows_empty":8}
["После формирования заказа необходимо сохранить данный файл с именем в формате:"]
["Карта заказа МТ500_Дата_Наименование Вашей оргранизации_Номер заказа"]
[]
["Пример:"]
["Имя файла: Карта заказа МТ500_18.11.2019_ООО_Победа_№1"]
["Расширение файла оставить .xlsm"]

{"sheet":"Конфигуратор","index":1,"n_rows":45,"n_cols":19,"rows_kept":45,"merged":[[0,8,0,19],[1,0,2,3],[1,4,2,7],[1,8,2,11],[1,12,2,15],[1,16,2,19],[4,0,4,3],[4,4,4,7],[4,8,4,11],[4,12,4,15],[4,16,4,19],[11,0,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,11],[11,12,11,15],[11,16,11,19],[17,0,17,3],[17,4,17,7],[17,8,17,11],[17,12,17,15],[17,16,17,19],[22,0,22,3],[22,4,22,7],[22,8,22,11],[22,12,22,15],[22,16,22,19],[29,0,29,3],[29,4,29,7],[29,8,29,11],[29,12,29,15],[29,16,29,19],[36,0,36,3],[36,4,36,7],[36,8,36,11],[36,12,36,15],[36,16,36,19],[41,0,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,11],[41,12,41,15],[41,16,41,19]]}
[]
["Модули аналогового ввода (AI):",{"$nulls":3},"Модули аналогового вывода (AO):",{"$nulls":3},"Модули дискретного ввода (DI):",{"$nulls":3},"Модули дискретного вывода (DO):",{"$nulls":3},"Модули коммуникационные:"]
[]
[]
["МТ-513-016-Ex",{"$nulls":3},"МТ-514-016-Ex",{"$nulls":3},"МТ-521-016-Ex",{"$nulls":3},"МТ-531-016-Ex",{"$nulls":3},"MT-541-008"]
[]
[null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:",null,null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:",null,null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:",null,null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:",null,null,"Тип сигнала:","Кол-во каналов RS-485:"]
[null,"AI + HART + Ex",0,null,null,"AO + HART + Ex",0,null,null,"DI + Ex",0,null,null,"DO + Ex",0,null,null,"RS-485",0]
[null,"AI + Ex",0,null,null,"AO + Ex",0]
[null," Rtd + tc + Ex",0]
[]
["МТ-513-016-CF-FU",{"$nulls":3},"МТ-514-008-Ex-SF1",{"$nulls":3},"МТ-521-016-D-Ex",{"$nulls":3},"МТ-531-016-I-FU-RE24"]
[]
[null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:",null,null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:",null,null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:",null,null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:"]
[null,"AI",0,null,null,"AO + HART + Ex",0,null,null,"DI + D + Ex",0,null,null,"DO-реле 24 В",0]
[{"$nulls":5},"AO + Ex",0]
[]
["МТ-513-016-ISO",{"$nulls":3},"МТ-514-016-FU",{"$nulls":3},"МТ-521-016-I-FU-RE24",{"$nulls":3},"МТ-531-016-I-FU-RE220"]
[]
[null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:",null,null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:",null,null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:",null,null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:"]
[null,"AI-ISO",0,null,null,"AO",0,null,null,"DI-реле 24 В",0,null,null,"DO-реле 220 В",0]
[]
["МТ-516-016-Ex",{"$nulls":3},"МТ-514-016-ISO",{"$nulls":3},"МТ-521-016-I-FU-RE220",{"$nulls":3},"МТ-531-016-I-CF-FU"]
[]
[null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:",null,null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:",null,null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:",null,null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:"]
[null,"AI + HART + Ex",0,null,null,"AO-ISO",0,null,null,"DI-реле 220 В",0,null,null,"DO",0]
[null,"AI + Ex",0]
[null," Rtd + tc + Ex",0]
[]
["МТ-516-008-Ex-R",{"$nulls":7},"МТ-521-016-I-FU-RE24-R"]
[]
[null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:",{"$nulls":6},"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:"]
[null,"AI + HART + Ex",0,{"$nulls":6},"DI-реле 24 В",0]
[null,"AI + Ex",0]
[null," Rtd + tc + Ex",0]
[]
["МТ-516-008-CF-FU-R-H",{"$nulls":7},"МТ-521-016-I-FU-RE220-R"]
[]
[null,"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:",{"$nulls":6},"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:"]
[null,"AI + HART",0,{"$nulls":6},"DI-реле 220 В",0]
[]
[{"$nulls":8},"МТ-521-016-I-CF-FU"]
[]
[{"$nulls":9},"Тип сигнала:","Кол-во сигналов:"]
[{"$nulls":9},"DI",0]

{"sheet":"Итог","index":2,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,10],[1,1,1,10],[2,1,2,10],[3,1,3,10],[4,1,4,10],[5,1,5,10],[6,1,6,10],[8,0,8,4],[8,6,8,10]]}
["Данные заказа"]
["Заказчик"]
["Проект"]
["Объект"]
["№ Заказа"]
["Контактное лицо"]
["Телефон"]
[]
["Общее кол-во модулей терминальных",{"$nulls":5},"Общее кол-во барьеров искробезопасности"]
[]
["Модуль","Кол-во, шт.","ЗИП, %","ЗИП, шт","Итого, шт.",null,"Барьер","Кол-во, шт.","ЗИП, %","ЗИП, шт","Итого, шт."]